**restaurátor műhely**

1. FUNKCIONÁLIS – TECHNOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS

A restaurálandó műtárgyakat a teherautóból először a **nagyterem**ben pakolják ki. Itt történik a különböző tárgyak szétszerelése, szétválogatása, elosztása. A teremben mozgatható, fém asztalok is találhatóak, ezeken lehet végezni az olyan tárgyak restaurálását, amik speciális technológiát nem igényelnek, illetve nem járnak nagy porral.

A nagyteremhez a rakodó udvarról úgynevezett dokkolón keresztül lehet eljutni, amin az átjutást ipari kapu biztosítja. Szükséges a nagy belmagasság, jó megvilágítás.

A nagyteremből a lehető legegyszerűbben kell megközelíteni a **szakműhelyek**et, biztosítani kell a gördülékeny anyag- és tehermozgatást. A szakműhelyekben történik a műtárgyak szakosodott restaurálása.

Kőrestaurátor műhely: kőtárgyak restaurálása. Kell egy durvatisztító, ami nagynyomású hidegvizet igényel. A helyiségben nagyobb elektromos igényű vágó és csiszoló eszközökre van szükség.

Farestaurátor műhely: fatárgyak restaurálása. +Lakkozó helyiség (a lakkozás során felszabadult gázokat el kell szívni!) Az itt található nagyobb elektromos igényű eszközök a gyalu, csiszolópad, fűrészgép.

Festményrestaurátor műhely: festmények. Itt a vákuumasztal rendelkezik nagyobb elektromos igénnyel, melyre a kész képet ráhelyezik, és a vákuumos technológiával kiszívják a vizet a vászonból. Utána a kész műtárgyat lelakkozzák.

Mindegyik műhelynek kell a nagy belmagasság, a jó bevilágítás. Jó, hogyha mindegyik műhelynek van egy háttérraktára. (de nem muszáj, lehet a szükséges szerszámokat sarkokba rendezve is tárolni).

**Fotólabor**: a kész tárgyakat ide hozhatják lefotózni. Sötétített terem, nagy belmagassággal.

**Anyagraktár**: itt tárolják nagy mennyiségben a szükséges anyagokat (pl lakkok, festékek)

**Tárgyraktár**: a kész tárgyakat itt tárolják.

**Mikroszkópos helyiség**: nem feltétlenül kell, hogy külön legyen, egy vizsgálóasztalt végül is bárhol el lehet helyezni, csak megfelelő mennyiségű fény legyen ott, ahol használják.

**Kutatószoba, könyvtár, adattár**: jó, hogyha van egy olyan helyiség, ahol a szükséges irodalmat, régebbi dokumentációkat, stb. lehet tárolni.

**Tárgyaló**: ez is célszerű, ha az irodától külön helyiségben helyezkedik el.

**Teakonyha:** a dolgozók szociális jólétét szolgálja, létesítése népegészségügyi előírás.

**Üzemi öltözők:** nemek szerint, a dolgozók munkavégzéséhez kell biztosítani.

**2. HELYISÉGLISTA**

**KISZOLGÁLÓ TEREK**

ELŐTÉR, PORTA – RECEPCIÓ 30M2

WC-MOSDÓ (NEMENKÉNT 1-1 DB 10M2/DB)

ÖLTÖZŐ (NEMENKÉNT 1-1 DB 25M2/DB)

TEAKONYHA 20M2

IRODA 20M2

TÁRGYALÓ 20M2

KUTATÓSZOBA (+KÖNYV- ÉS ADATTÁR) 30M2

KÖZLEKEDŐK (LÉPCSŐHÁZ, FOLYOSÓ) ~80M2

**TECHNOLÓGIAI TEREK**

NAGYTEREM, DOKKOLÓ (MÉRETEZETT FEDETT-NYITOTT ELŐTÉRREL) 80M2

ANYAGRAKTÁR 20M2

TÁRGYRAKT 20M2

KŐ MŰTEREM 80M2

DURVA TISZTÍTÓ 30M2

RAKTÁR 15M2

FESTMÉNY MŰTEREM 80M2

VÁKUUMASZTAL 30M2

RAKTÁR 15M2

FA MŰTEREM 80M2

LAKKOZÓ 30M2

RAKTÁR 15M2

FÓTÓLABOR + RAKTÁR 50M2

MIKROSZKÓP SZOBA 20M2

**ÉPÜLETFENNTARTÁS**


GÉPÉSZET 30M2

TAKARÍTÓSZER RAKTÁR 5M2

**PARKOLÓK**

OTÉK ALAPJÁN 50% ENGEDMÉNNYEL

**3. FUNKCIÓSÉMA**



Budapest, 2013. szeptember hó